1. Specific configuration parameters

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol | | Value | Symbol | Value |
| / | | 0.98/0.98 |  | 20 |
|  | |  |  | 20 |
|  | | 400(kWh) |  | 1/32 |
|  | | 200(kW) |  | 168 |
|  | | 1.01(CNY/kWh) |  | 95% |
|  | | 10(CNY/kWh) |  | 4 |
|  | | 300 /0(kW) |  | 32 |
|  | | 100 /100(kW) |  | 3 |
|  | | 900(kW) |  | 0.99 |
| Actor Learning Rate | | 1e-4 |  | 0.2 |
| Critic Learning Rate | | 5e-4 |  | 0.95 |
| Hidden Layer Size | | 64 |  | 10 |
| Symbol | Time Slot | | | (CNY /kWh) |
|  | 00:00-6:00，21:00-24:00 | | | 0.423 |
| 6:00-7:00，10:00-12:00，15:00-17:00 | | | 0.775 |
| 7:00-10:00，12:00-15:00，17:00-21:00 | | | 1.189 |